附件

新一轮退耕地还林检查验收办法
第一章 总则

第一条　为加强新一轮退耕地还林的监督和管理，全面掌握和客观分析评价其建设情况，确保建设质量和成效，并为兑现政策补助和加强管理提供依据，根据《新一轮退耕还林还草总体方案》（发改西部[2014]1772号）的有关规定，制定本办法。

第二条　本办法适用于国家计划安排的新一轮退耕地还林的检查验收。

第三条　检查验收工作实行县级、省级和国家级三级检查验收制度, 由国家林业局统一部署、分级负责。
县级林业主管部门在落实到土地利用现状图上的退耕还林范围基础上，负责对本区域各年度任务面积在国家计划下达的第二年和第四年，按照本办法开展县级检查验收。

省级林业主管部门负责对本区域各年度任务面积在国家计划下达的第三年，按照本办法开展省级检查验收。

国家林业局负责对全国各年度任务面积在国家计划下达的第五年，按照本办法开展国家级检查验收。
第四条  县级检查验收结果应在村级进行公示，并作为兑现国家政策补助资金的依据。省级、国家级检查验收结果进行通报，并作为以后年度任务计划调控、加强管理的依据。

第五条　检查验收主要内容
（一）退耕地还林第二年和第三年检查验收主要内容
1、退耕地还林面积核实情况；
2、退耕地还林面积合格情况；
3、管理情况。

（二）退耕地还林第四年和第五年检查验收主要内容
1、退耕地还林面积保存情况；
2、退耕地还林面积成林情况；
3、管理情况。
第六条　检查验收工作需由专业技术人员完成。其中：承担省级检查验收任务的单位需具有乙级以上（含乙级）林业调查规划设计资质证书，承担国家级检查验收任务的单位需具有甲级林业调查规划设计资质证书。
第二章 技术标准

第七条　规范性引用文件
（一）《新一轮退耕还林还草总体方案》（发改西部[2014]1772号）；
（二）《关于印发新一轮退耕还林还草工程严重沙化耕地界定标准和省级实施方案编制提纲的通知》（林退发[2014]181号）；

（三）《退耕还林工程建设年度检查验收办法》（林退发[2009]294号）；
（四）《退耕还林工程退耕地还林阶段验收办法》（林退发[2011]3号）；
（五）《退耕还林工程生态林与经济林认定标准》（林退发[2001]550号）；
（六）《退耕还林工程档案管理办法》（林退发[2015]38号）；
（七）《新一轮退耕还林工程作业设计技术规定》（林退发[2015]35号）；
（八）《京津风沙源治理工程年度检查验收办法》（办沙字[2003]41号）；
（九）《全国营造林实绩综合核查办法》（林资发[2003]92号）；
（十）《国家林业局关于进一步完善退耕还林工程人工造林初植密度标准的通知》（林造发[2004]9号）；
（十一）《国家森林资源连续清查技术规定》（办资字[2014]42号）；
（十二）《名特优经济林基地建设技术规程》（LY/T1557-2000）；
（十三）《生态公益林建设技术规程》（GB/T18377.3-2001）；
（十四）《造林技术规程》（GB/T15776-2006）；
（十五）《沙化土地监测技术规程》（GB/T 24255-2009）；
（十六）《森林资源规划设计调查技术规定》（GB/T 26424-2010）；
（十七）《全国营造林综合核查技术规程》（LY/T2083—2013）；
（十八）《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2007）。
第八条　造林密度标准

造林密度至少符合以下规定之一：

（一）《退耕还林工程生态林与经济林认定标准》（林退发[2001]550号）；
（二）《国家林业局关于进一步完善退耕还林工程人工造林初植密度标准的通知》（林造发[2004]9号）；
（三）《造林技术规程》（GB/T15776-2006）；
（四）其他经国家林业局批复同意的退耕还林工程人工造林树种初植密度标准。
第九条　造林地区类别

造林地区类别分为一般地区和特殊地区，特殊地区包括年降水量400mm以下地区、热带亚热带岩溶地区、干热（干旱）河谷地区，特殊地区以外的地区为一般地区。

年降水量400mm以下地区：以《造林技术规程》（GB/T15776-2006）的附录D和《京津风沙源治理工程年度检查验收办法》（试行）的附件一为准，名单详见附3。

热带亚热带岩溶地区：根据《“国家特别规定的灌木林”的规定》（林资发[2004]14号）确定，以国家林业局正式批准的范围为准，国家林业局正式批准前，暂以各工程省已正式确认的范围为准。
干热（干旱）河谷地区：根据《“国家特别规定的灌木林”的规定》（林资发[2004]14号）确定，以国家林业局正式批准的范围为准，国家林业局正式批准前，暂以各工程省已正式确认的范围为准。

第十条　退耕地类别
退耕地类别包括：25度以上坡耕地、严重沙化耕地、重要水源地15－25度坡耕地，不包括基本农田。

（一）25度以上坡耕地

坡度以土地利用现状图（数据库）中耕地坡度为准，基本农田以依法批准的乡（镇）土地利用总体规划为准。
（二）严重沙化耕地
执行国家林业局、农业部、国土资源部《关于印发新一轮退耕还林还草工程严重沙化耕地界定标准和省级实施方案编制提纲的通知》（林退发[2014]181号）规定。
具体界定标准为同时满足下列条件的沙质耕地：没有防护措施（没有山体、防护林等阻挡）、没有灌溉条件（没有固定灌溉设施，主要靠天然降水种植农作物）、经常受风沙危害（年均8级以上大风日数10天以上）、作物生长很差（缺苗率≥30%）、产量低而不稳（粮食单产低于本省级区域平均产量的50%）、土壤颗粒组成中砂粒含量大于90%。
严重沙化耕地范围以县为单位进行界定，具体县级单位由相关工程省依据严重沙化耕地的界定标准和核定规模确定，并纳入全国退耕还林还草实施方案予以明确。
（三）重要水源地15－25度坡耕地
1、三峡库区、丹江口库区及上游区域15－25度坡耕地
本区域的县级名单以国家发展改革委、财政部、国家林业局、农业部、国土资源部共同下发的《关于印发新一轮退耕还林还草总体方案的通知》（发改西部[2014]1772号）的附件2为准，详见附5。

2、经国务院批准的全国重要江河湖泊一级水功能区划中规定的保护区、保留区迎水面的15－25度坡耕地。
具体范围按水利部、国家发展改革委、环境保护部《关于印发全国重要江河湖泊水功能区划的通知》（水资源[2012]131号）确定，并纳入全国退耕还林还草实施方案予以明确。
第十一条　退耕地还林成活率等级划分标准

成活率是指单位面积成活株数与造林总株数之比。
造林总株数按以下方法确定：实际造林株数在合理初植密度区间内时，实际造林株数计为造林总株数；实际造林株数低于最低合理初植密度时，最低合理初植密度计为造林总株数；实际造林株数高于最高合理初植密度时，最高合理初植密度计为造林总株数。

退耕地还林成活率等级划分标准表

	造林地区类别
	成活率等级

	
	合格
	待补植
	失败

	一般地区
	成活率≥85％
	41％≤成活率≤84％
	成活率≤40%

	特殊地区
	成活率≥70％
	41％≤成活率≤69％
	


经检查验收确定的实际面积即为核实面积，包括成活率达到合格标准的合格面积、成活率未达到合格标准的待补植面积与失败面积、因人为或自然原因已损毁的损失面积。
第十二条　退耕地还林保存标准和成林标准
（一）退耕地还林面积保存标准

退耕地还林面积保存标准根据植被配置类型分别以郁闭度、覆盖度或株数保存率确定。郁闭度是指单位面积乔木树冠投影覆盖面积与总面积之比；覆盖度是指单位面积灌木对地表遮盖面积与总面积之比；株数保存率是指单位面积保存株数与造林总株数之比。
株数保存率计算公式如下：

乔木株数保存率＝（小班单位面积乔木树种保存株数/小班单位面积乔木树种造林总株数）×100%

灌木株数保存率＝（小班单位面积灌木树种保存株数/小班单位面积灌木树种造林总株数）×100%

乔灌混交株数保存率＝（小班单位面积乔木树种保存株数＋小班单位面积灌木树种保存株数）/（小班单位面积乔木树种造林总株数＋小班单位面积灌木树种造林总株数）×100%

具体保存标准如下：
退耕地还林面积保存标准表
	植被配置

类型
	保存标准

	乔木
	郁闭度≥0.20或一般地区株数保存率≥80%（特殊地区株数保存率≥65%）

	灌木
	覆盖度≥30%或一般地区株数保存率≥80%（特殊地区株数保存率≥65%）

	乔灌混交
	（乔木郁闭度/0.2＋灌木覆盖度/30%）≥1或一般地区株数保存率≥80%（特殊地区株数保存率≥65%）


退耕地还林小班达到保存标准的面积为保存面积，其余为未保存面积（包括未达到保存标准面积、不核实面积和损失面积）。

未达到保存标准面积：指未成林小班内苗木保存株数达不到保存标准的面积。

不核实面积：指上报面积中实际并不存在和检查验收不认可的面积。

损失面积：指因征占用、自然灾害、复耕等造成原退耕地块已损毁的面积。

（二）退耕地还林保存面积成林标准

乔木：郁闭度≥0.2。

灌木：覆盖度≥30%。

乔灌混交：（乔木郁闭度/0.2＋灌木覆盖度/30%）≥1。
第十三条  林带确认标准

林带行数在两行及两行以上，且乔木林带行距≤4m、灌木林带行距≤2m。

当林带的缺损长度超过林带宽度3倍时，应视为两条林带。

乔木林带带距≤8米、灌木林带带距≤4米的按片林调查；乔木林带带距>8米、灌木林带带距>4米的，按林带调查。

第十四条  面积误差允许范围

小班面积允许误差为5%。超过误差时，以检查验收结果为准，但核实的小班面积不能大于上报面积，计算结果中的面积核实率、合格率、保存率最高为100%。

第十五条　所有面积均以水平面积计算，以亩为单位，保留一位小数，小班最小起算面积为0.1亩。成活率和株数保存率的百分数均取整数，面积核实率、合格率、保存率的百分数保留两位小数，其它各率的百分数均保留一位小数，坡度保留一位小数。

第十六条　管理类指标标准

作业设计：作业设计程序和内容须符合《新一轮退耕还林工程作业设计技术规定》（林退发[2015]35号）和《造林技术规程》（GB/T15776-2006）的规定。基本要求须有设计说明书、设计图和表。
检查验收：须有检查验收成果材料，并能反映造林时间、造林地点、面积、树种及造林质量等基本内容。

档案：须有文字及图、表等基本资料，并符合《退耕还林工程档案管理办法》（林退发[2015]38号）的规定。

管护：采取了封禁等管护措施，小班内无明显人畜破坏迹象。
抚育：退耕地还林小班按作业设计要求开展了抚育作业或者种植了矮杆作物进行以耕代抚。

不动产权证书发放：以县级人民政府颁发的不动产权证书为依据。
第三章 县级检查验收
第十七条　检查验收数量与时间
各工程县检查验收范围内的退耕地还林面积逐小班100%检查验收。第二年和第四年检查验收应于每年8月底前完成。
第十八条　小班主要因子调查方法
（一）面积调查
1、小班区划与面积测量

现地视情况可采用比例尺大于或等于1∶1万的地形图（无1∶1万地形图的区域可采用1∶2.5万的地形图）、GPS绕测或丈量等技术进行现地核对和面积测算。
同一小班内同时出现不同成活率等级、保存与未保存连续面积≥1亩（小班总面积≤1亩的，连续面积≥0.1亩）的，需分别调查记载其面积。单独记载的小班，原小班号不变，且其上报面积之和应与原小班上报总面积一致。
2、面积确认

（1）所有检查验收面积必须在国家下达到省的计划和省分解到县的计划范围内，同时还须具有退耕地还林合同、作业设计等基础资料，否则为不核实面积。

（2）同一小班不同年度重复上报时，认定为计划年度在先的面积。

（3）当现地核对的小班与验收图（县级初次检查验收时与作业设计图核对，下同）位置及形状基本一致时，对小班面积进行现地求算，求算出的小班面积与小班上报面积误差在允许范围内的，承认其小班上报面积；求算出的小班面积与小班上报面积误差超过允许范围的，当求算面积小于上报面积时以求算面积为准，否则仍以上报面积为准。

当现地核对的小班与验收图形状、边界不一致，但位置基本正确时，现地重新测量，测量求算小班面积与小班上报面积误差在允许范围内的，承认其小班上报面积；求算出的小班面积与小班上报面积误差超过允许范围的，当求算面积小于上报面积时以求算面积为准，否则仍以上报面积为准。

当现地核对的小班与验收图位置及形状有明显出入时，如合同、作业设计等基础资料齐全，且退耕农户享受政策补助的地块一直是该地块，则按正常情况进行验收，否则按不核实处理；当小班内退耕地还林地块与非退耕地还林地块交错时，逐块落实退耕地还林地块面积后，累计确定小班面积。

（4）由于林地征用占用或自然灾害等原因而异地重造的退耕地还林小班，以变更的退耕地还林合同和原作业设计批准单位批准的变更作业设计为依据确认面积。

（5）退耕地还林第四年和第五年检查验收中重新造林小班达到保存（成活）标准的，确认为保存面积。

（6）林草复合型小班内林木达到保存标准时，确认为退耕地还林面积。

3、林带面积调查

林带面积=[（林带行数－1）×行距＋林缘冠幅宽度（乔木4米、灌木2米）]×林带长

（二）林种调查

执行《退耕还林工程生态林与经济林认定标准》（林退发[2001]550号）的规定，其中涉及的造林密度标准，执行第八条相关规定。

（三）小班坡度测定

以土地利用现状图（数据库）中耕地坡度为准。

（四）郁闭度（覆盖度）调查

1、郁闭度调查

采用目测、样点、样线等方法调查。采用样点调查的，在小班内均匀设置30－50个样点抬头观察，统计在林冠遮盖下的样点数计算郁闭度；采用样线调查的，在小班内选取代表性地段，设置100米或不定长度的测线，每隔一定距离抬头观察，统计在林冠遮盖下的次数计算郁闭度。

2、覆盖度调查

采用目测、样方、样带等方法调查。采用样方调查的，在小班内均匀设置30－50个2m×2m的样方，调查灌木树冠投影计算覆盖率；采用样带调查的，在小班内设置50－100米长、5m宽的测线，或按小班对角线设置5m宽的测线，量测灌木树冠投影计算覆盖度。

（五）成活率（保存率）调查
退耕地还林第二年和第三年检查验收调查成活率；退耕地还林第四年和第五年检查验收乔木郁闭度＜0.2、灌木覆盖度＜30%、乔灌混交（乔木郁闭度/0.2＋灌木覆盖度/30%）＜1时，调查株数保存率。
成活率和株数保存率原则上采用样行、样地等方法进行调查，在能明显确定且不影响成活率等级（是否达到保存标准）判断时可采用目测法。

样行根据小班苗木栽植情况，均匀布设在有代表性的地段，每个小班不少于3行。

样地设置为带状样地，带宽5米，机械布设，每个小班不少于3个。

对林带设置样段进行调查，样段长20米，每个小班不少于3个样段。
在样行或样地内计数总的造林株数（包括死苗、缺苗）以及保存株数。
按穴造林如每穴造林株数或保存株数多于一株，均按一株计算。
（六）植被配置类型调查
植被配置类型分乔木、灌木、乔灌混交三个类型。

乔灌混交时，乔木树种达到郁闭度或株数保存率要求的，为乔木；乔木树种没有达到郁闭度或株数保存率要求，而灌木树种达到了覆盖度或株数保存率要求的，为灌木；乔木树种和灌木树种均未达到相应保存标准的，为乔灌混交。

毛竹植被配置类型按乔木调查记载；胸径≥2cm的杂竹及其他竹植被配置类型按乔木调查记载，胸径<2cm的杂竹及其他竹植被配置类型按灌木调查记载；藤本的植被配置类型按灌木调查记载；因气候或经营矮化的乔木按灌木调查记载。

（七）小班调查表填写
对小班调查表及时进行检查、整理，确保小班调查表项目填写齐全、规范、准确，确认无误后按统一格式要求建立检查验收小班属性数据库。检查验收小班调查表及填写说明详见附1。

第十九条  提交成果

（一）检查验收结果报表

县级检查验收工作结束后，逐一汇总调查小班，按附6的格式以县为单位填写县级检查验收结果上报表，上报表加盖县级林业主管部门公章，上报省级林业主管部门汇总后报国家林业局退耕还林办公室。

（二）第二年和第四年检查验收小班数据库

按附1的小班调查表格式要求，形成退耕地还林第二年和第四年检查验收小班数据库（EXCEL格式），上报省级林业主管部门汇总。
（三）县级检查验收报告

县级检查验收工作报告主要内容包括：检查验收工作概况（时间、人员组织、验收范围、验收工作量）、检查验收方法、各类检查验收结果、主要问题、附表（县级检查验收结果上报表）。
第四章　省级检查验收

第二十条　检查验收数量与时间
以第二年县级检查验收结果为基础，由省级林业主管部门于退耕地还林任务下达后的第三年组织开展检查验收工作。省级检查验收应于当年10月底前完成，并向国家林业局退耕还林办公室提交有关检查验收成果。

（一）检查验收单位和面积比例

检查验收单位和面积比例由各工程省根据具体实施情况确定。原则上全省检查验收县数不少于上报总县数的30%，检查验收面积不少于上报合格总面积的10%。
（二）乡级单位抽取

乡级单位的抽取原则上按机械抽样方法抽取，具体方法由各省自行确定。
第二十一条　小班主要因子调查方法
调查方法与县级检查验收相同。
第二十二条  提交成果

以省为单位编写检查验收报告，上报国家林业局退耕还林办公室。报告主要内容包括：

1、检查验收工作概况。简述检查验收范围、对象、方法、时间、人员组织、技术培训、质量管理和验收工作量。
2、检查验收结果。详细叙述退耕地还林第三年检查验收各类主要结果。

3、分析评价。分析各类检查验收结果中不核实、不合格等方面的原因及管理情况，并用实例、数据、图片分析评价退耕地还林建设质量。
4、主要问题和建议。
5、按附7要求附各类统计表。

第五章　国家级检查验收

第二十三条　检查验收数量与时间
以第四年县级检查验收结果为基础，由国家林业局退耕还林办公室于退耕地还林任务下达后的第五年组织开展检查验收工作，检查验收工作应于当年10月底前完成。

（一）检查验收单位和面积比例

对各工程省抽取30%的县、10%的面积进行检查验收，抽中县的应查面积按上报保存面积进行加权计算。

某抽中县应查面积＝（全省上报保存总面积×10%）×（某抽中县上报保存面积/∑抽中上报保存面积）。
（二）乡级单位抽取

乡级单位由检查工组抽取，抽取方法如下：

1、将检查范围内各乡上报保存面积从大到小的顺序，填入检查验收抽乡表（详见附2），构成抽乡闭合环；

2、按规定的起始号，加上间隔数机械抽取检查乡，如闭合环中循环抽取乡重复时，按顺序加1继续抽取；

3、按从上到下的顺序累计抽中乡上报保存面积，当其达到相应应查面积要求（±10%范围内）时，抽中乡即为检查乡，检查乡上报的该年度保存面积全查；当累计面积还不满足应查面积时，继续向下累计下一个抽中乡，直至达到要求；当抽中乡累计面积达到应查面积的110%以上（不含110%）时，最后一个抽取乡按面积最接近的原则变通确定，若变通仍无法满足要求时，在最后一个抽中乡中随机抽取村或小班，直至满足要求。
第二十四条　资料准备与收集

（一）省级资料收集

1、相关年度全省退耕地还林第四年检查验收小班数据库；
2、相关年度国家下达到省和省分解到县的退耕地还林计划及完成情况；
3、省级退耕地还林实施方案；
4、相关规定和管理文件；
5、其他相关材料。如严重沙化耕地范围，经国务院批准的全国重要江河湖泊一级水功能区划中规定的保护区、保留区范围，三峡库区及上游水污染防治规划（修订本）的范围，丹江口库区及上游水污染防治和水土保持“十二五”规划的范围等。
（二）县级资料收集

1、退耕地还林工程年度计划、分解及完成情况；
2、退耕地还林工程年度作业设计文件、农户申请登记表等；
3、县级检查验收材料。包括检查验收图、数据库、验收报告等；
4、工程管理情况。包括确权发证、档案管理、政策兑现、政策宣传、公示情况、管护措施、县级人民政府或由其委托的乡级人民政府与退耕农户签订的合同、技术指导、种苗培育等；
5、其他相关材料。
第二十五条　小班主要因子调查方法
调查方法与县级检查验收相同。
第二十六条  提交成果

（一）检查验收小班数据库

根据附1表2的小班调查表格式要求，按国家林业局退耕还林办公室统一编制的统计软件形成全国退耕地还林第五年检查验收小班数据库（DBF格式）。

（二）国家级检查验收报告

国家级检查验收报告由国家林业局退耕还林办公室组织编写。报告主要内容包括：

（1）检查验收工作概况。简述检查验收范围、对象、方法、时间、人员组织、技术培训、质量管理和验收工作量。
（2）检查验收结果。详细叙述退耕地还林第五年检查验收各类主要结果，包括面积保存情况、成林情况、工程管理情况、新造林情况等，附典型照片。

（3）分析评价。分析各类检查验收结果中未保存、未成林等方面的原因及管理情况，并用实例、数据、图片分析评价退耕地还林建设质量。
（4）存在的主要问题和建议。根据检查验收结果和情况，分析指出存在的主要问题，并提出针对性建议。
（5）按附8要求附各类统计表。

第六章　检查验收汇总与指标计算
第二十七条  县级检查验收结果汇总与计算

根据小班调查数据库直接汇总计算各类面积。

核实面积＝∑小班核实面积

合格面积＝∑小班合格面积

保存面积＝∑小班保存面积

成林面积＝∑乔木郁闭度≥0.2的小班保存面积＋∑灌木覆盖度≥30%的小班保存面积＋∑乔灌混交（乔木郁闭度/0.2＋灌木覆盖度/30%）≥1的小班保存面积

不动产权证书发证面积＝∑已发放不动产权证书小班面积

第二十八条  省级检查验收结果汇总与计算
根据小班调查数据库，按附7要求分别计算各类检查验收指标，并形成各类统计表。
1、面积核实率＝∑小班核实面积/∑小班上报面积
2、上报面积合格率＝∑小班合格面积/∑小班上报面积
3、核实面积合格率＝∑小班合格面积/∑小班核实面积
4、作业设计率＝∑有作业设计小班核实面积/∑小班核实面积
5、检查验收率＝∑经过检查验收小班核实面积/∑小班核实面积
6、建档率＝∑已建档小班核实面积/∑小班核实面积
7、管护率＝∑有管护小班核实面积/∑小班核实面积
8、抚育率＝∑经过抚育小班核实面积/∑小班核实面积
9、不动产权证书发放率＝∑已发放不动产权证书小班核实面积/∑小班核实面积
第二十九条  国家级检查验收结果汇总与计算
根据小班调查数据库，按附8要求分别计算各类检查验收指标，并形成各类统计表。
1、面积保存率＝∑达到保存标准小班保存面积/∑小班上报面积
2、成林率＝∑达到成林标准小班保存面积/∑小班保存面积
3、检查验收率＝∑经过检查验收小班保存面积/∑小班保存面积
4、建档率＝∑已建档小班保存面积/∑小班保存面积
5、管护率＝∑有管护小班保存面积/∑小班保存面积
6、不动产权证书发放率＝∑已发放不动产权证书小班保存面积/∑小班保存面积
第七章  质量管理和工作要求
第三十条  质量管理
（一）承担检查验收单位在开展检查验收工作前应组织技术业务培训，培训考核合格的技术人员方可参加验收工作。

（二）承担检查验收单位应重点对下列环节进行质量监控：

1、图、表、卡等资料收集、核对、查验与归档。

2、面积测量、确认和求算。

3、坡度、郁闭度、覆盖度、株数保存率调查。

4、各类因子的调查及外业小班调查表填写。

5、有关报告的内容及质量。
（三）省级和国家级检查验收工作结束后，检查验收工组向县级林业主管部门反馈主要检查验收结果，并由县级林业主管部门主要领导签字确认，拒绝签字的，由检查验收工组所在单位向检查验收组织单位上报备案。检查验收结果未经检查验收工作组织单位同意，不得擅自公布。
（四）在检查验收过程中，检查验收工作组织单位对检查验收工作进行督查。

（五）检查验收报告、外业调查图、表、数据库、收集资料、统计汇总表等有关材料，应按技术档案管理规定立卷归档保存。

（六）根据工作需要，县、省和国家级可组织开展其它必要的检查验收工作。

第三十一条  工作要求
（一）检查验收组织单位和承担单位要加强对检查验收工作的管理，加强制度建设，主动接受基层、群众和社会监督，确保检查验收人员客观公正、认真负责地开展检查验收工作；受检单位有关部门要积极配合，及时如实提供有关资料，不得干扰或影响检查验收工作正常进行。

（二）检查验收工作实行责任追究制，检查验收单位和人员要严格遵守本办法规定和要求，谁验收谁负责，确保检查验收质量，对在检查验收工作中弄虚作假、违反技术标准、擅自改变方法等情况，视其情节轻重，按照有关规定进行处理。
（三）检查验收单位和人员要严格遵守各级廉政纪律规定，按标准用餐、住宿、出行并交纳费用，不得安排检查验收工作以外的活动，不得接收礼品和礼金。对于违反国家法律法规的，依法追究责任。

第八章 附则

第三十二条　本办法由国家林业局办公室负责解释。
第三十三条　本办法自公布之日起执行。
附1：小班调查表及其填写说明

附2：退耕地还林国家级检查验收抽乡表

附3：年降水量400mm以下地区范围县名单
附4：树种代码表
附5： 三峡库区、丹江口库区及上游地区县市名单
附6：各工程省以县为单位汇总的检查验收结果上报表
附7：省级检查验收主要结果统计表
附8：国家级检查验收主要结果统计表

附1：小班调查表及其填写说明
表1　新一轮退耕地还林第二年和第三年检查验收小班调查表
单位：亩、%
	省
	县
	乡
	村（林班）
	经度
	纬度
	地区类别
	小班号
	图幅号
	坡度
	计划年度
	作业年度
	退耕地类别
	林地权属
	林木权属
	林种
	树

种
	植被配置类型
	上报面积
	核实面积
	不核实原因
	成活率
	核实面积等级
	待补植原因
	失败原因
	损失原因
	管理情况
	验收人
	验收年度

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	合格
	待补植
	失败
	合格面积
	待补植面积
	失败面积
	损失面积
	
	
	
	设计
	验收
	档案
	管护
	抚育面积
	不动产权证书
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填写说明：

1．省： 所有小班填写，填写代码。11-北京 12-天津 13-河北 14-山西 15-内蒙古 21-辽宁 22-吉林 23-黑龙江 31-上海 32-江苏 33-浙江 34-安徽 35-福建 36-江西 37-山东 41-河南 42-湖北 43-湖南 44-广东 45-广西 46-海南 50-重庆 51-四川 52-贵州 53-云南 54-西藏 61-陕西 62-甘肃 63-青海 64-宁夏 65-新疆 81-内蒙古森工 82-吉林森工 83-龙江集团 84-大兴安岭林业公司 85-新疆生产建设兵团；2．县：所有小班填写，填写实际完整名称；3．乡：所有小班填写，填写实际完整名称；4．村（林班）：所有小班填写，填写实际完整名称；5．经度：所有小班填写小班中心位置的经度，以度为单位，保留5位小数；6．纬度：所有小班填写小班中心位置的纬度，以度为单位，保留5位小数；7．地区类别：所有小班填写，填写代码。1-一般地区　2-年降水量400mm以下地区 3-热带亚热带岩溶地区　4-干热（干旱）河谷地区；8．小班号：所有小班填写，填写被验收单位原编小班号；9．图幅号：所有小班填写，填写验收图所编图幅号；10．坡度：所有小班填写，填写实际坡度，保留1位小数；11．计划年度：所有小班填写，填写小班完成计划的年度，如1999；12．作业年度：所有小班填写，填写小班实际作业的年度；13．退耕地类别：所有小班填写，填写代码。1-25度以上坡耕地　2-严重沙化耕地　3-三峡库区及上游区域15至25度坡耕地　4-丹江口库区及上游区域15至25度坡耕地　5-一级水功能区的保护区、保留区迎水面的15至25度坡耕地　6-其它土地；14．林地权属：所有小班填写，填写代码。1-国有 2-集体；15．林木权属：所有小班填写，填写代码。1-国有 2-集体 3-个体（含农户自营、农户联营、合资、合作、合股）；16．林种：所有还林小班填写，填写代码。1-生态林　2-经济林；17．树种：所有小班填写，按附4填写代码；18．植被配置类型：所有小班填写，填写代码。1-乔木 2-灌木 3-乔灌混交；19．上报面积：所有小班填写，县级检查验收填写原计划完成上报面积，第三年省级检查验收填写县级检查验收后上报的合格面积，以亩为单位，保留1位小数；20．核实面积：所有小班填写，填写经检查验收后的确认面积，以亩为单位，保留1位小数；21．不核实原因：存在不核实面积的小班填写，填写代码。1-无国家下达计划　2-无合同、无作业设计　3-属于上一轮退耕地　4-重复上报　5-属于退耕还草　6-图与现地不符　7-面积测量不准　8-零星（四旁）植树　9-单行林带　10-虚报；22、成活率合格：成活率合格小班按实际调查值填写成活率百分数，取整数；23、成活率待补植：成活率待补植小班按实际调查值填写成活率百分数，取整数；24、成活率失败：成活率失败小班按实际调查值填写成活率百分数，取整数；25．核实面积等级合格面积：填写实际合格面积；26．核实面积等级待补植面积：填写实际待补植面积；27．核实面积等级失败面积：填写实际失败面积；28．核实面积等级损失面积：指造林地因人为或自然原因已损毁的面积；29．待补植原因：小班中出现待补植面积时填写，填写代码。1-水灾　2-干旱　3-其他自然原因　4-造林密度未达标　5-人畜破坏　6-抚育不力　7-栽植技术　8-苗木质量　9-未适地适树　10-立地条件差　11-火灾　12-病虫害；30．失败原因：小班中出现失败面积时填写，填写代码。1-水灾　2-干旱　3-其他自然原因　4-造林密度未达标　5-人畜破坏　6-抚育不力　7-栽植技术　8-苗木质量　9-未适地适树　10-立地条件差　11-火灾　12-病虫害；31．损失原因：存在损失面积的小班填写，填写代码。1-征占用　2-复耕　3-地震　4-干旱　5-洪水　6-其他原因损毁；32．设计：所有小班填写，填写代码。1-有 2-无；33．验收：所有小班填写，填写代码。1-有 2-无；34．档案：所有小班填写，填写代码。1-有 2-无；35．管护：所有小班填写，填写代码。1-有 2-无；36．抚育面积：所有小班填写，填写小班中实际抚育面积，以亩为单位，保留1位小数；37．不动产权证书：所有小班填写，填写代码。1-有 2-无；38．验收人：所有小班填写，填写实际中文姓名；39．验收年度：所有小班填写。

表2　新一轮退耕地还林第四年和第五年检查验收小班调查表
　　　　　　　单位：亩、%

	省
	县
	乡
	村（林班）
	经度
	纬度
	地区类别
	小班号
	图幅号
	坡度
	计划年度
	作业年度
	退耕地类别
	林地权属
	林木权属
	林种
	树种
	植被配置类型
	上报面积
	保存面积
	未保存面积
	郁闭度
	覆盖度
	成林面积
	株数保存率
	新造林

成活率
	未达到保存标准原因
	不核实原因
	损失原因
	未成林原因
	管理情况
	验收人
	验收年度

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	未达到保存标准面积
	不核实面积
	损失面积
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	达到保存标准
	未达到保存标准
	合格
	不合格
	
	
	
	
	验收
	档案
	管护
	不动产权证书
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	
	
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	
	


填写说明：
1．省： 所有小班填写，填写代码。11-北京 12-天津 13-河北 14-山西 15-内蒙古 21-辽宁 22-吉林 23-黑龙江 31-上海 32-江苏 33-浙江 34-安徽 35-福建 36-江西 37-山东 41-河南 42-湖北 43-湖南 44-广东 45-广西 46-海南 50-重庆 51-四川 52-贵州 53-云南 54-西藏 61-陕西 62-甘肃 63-青海 64-宁夏 65-新疆 81-内蒙古森工 82-吉林森工 83-龙江集团 84-大兴安岭林业公司 85-新疆生产建设兵团；2．县：所有小班填写，填写实际完整名称；3．乡：所有小班填写，填写实际完整名称；4．村（林班）：所有小班填写，填写实际完整名称；5．经度：所有小班填写小班中心位置的经度，以度为单位，保留5位小数；6．纬度：所有小班填写小班中心位置的纬度，以度为单位，保留5位小数；7．地区类别：所有小班填写，填写代码。1-一般地区　2-年降水量400mm以下地区 3-热带亚热带岩溶地区　4-干热（干旱）河谷地区；8．小班号：所有小班填写，填写被验收单位原编小班号；9．图幅号：所有小班填写，填写验收图所编图幅号；10．坡度：所有小班填写，填写实际坡度，保留1位小数；11．计划年度：所有小班填写，填写小班完成计划的年度，如1999；12．作业年度：所有小班填写，填写小班实际作业的年度；13．退耕地类别：所有小班填写，填写代码。1-25度以上坡耕地　2-严重沙化耕地　3-三峡库区及上游区域15至25度坡耕地　4-丹江口库区及上游区域15至25度坡耕地　5-一级水功能区的保护区、保留区迎水面的15至25度坡耕地　6-其它土地；14．林地权属：所有小班填写，填写代码。1-国有 2-集体；15．林木权属：所有小班填写，填写代码。1-国有 2-集体 3-个体（含农户自营、农户联营、合资、合作、合股）；16．林种：所有小班填写，填写代码。1-生态林　2-经济林；17．树种：所有小班填写，按附4填写代码；18．植被配置类型：所有小班填写，填写代码。1-乔木 2-灌木 3-乔灌混交；19．上报面积：填写经县级检查验收确认后上报的保存面积，以亩为单位，保留1位小数；20．保存面积：填写上报面积中达到保存标准的面积（含重新造林成活率合格面积），以亩为单位，保留1位小数；21．未达到保存标准面积：填写上报面积中未达到保存标准的面积（含重新造林成活率不合格的面积），以亩为单位，保留1位小数；22．不核实面积：填写上报面积中不存在的面积，以亩为单位，保留1位小数；23．损失面积：存在损失面积的小班填写，以亩为单位，保留1位小数；24．郁闭度：植被配置类型为乔木和乔灌混交小班填写，以小数填记实际值，保留2位小数（乔灌混交填写乔木的实际郁闭度）；25．覆盖度：植被配置类型为灌木和乔灌混交填写，以整数记载百分数实际值（乔灌混交填写灌木的实际覆盖度）；26．成林面积：填写保存面积中达到成林标准的面积；27．株数保存率达到保存标准：乔木、灌木、乔灌混交郁闭度（覆盖度）达不到保存标准但株数保存率达到保存标准的小班填写，株数保存率均以整数记载百分数实际值；28．株数保存率未达到保存标准：乔木、灌木、乔灌混交郁闭度（覆盖度）达不到保存标准且株数保存率达不到保存标准的小班填写，株数保存率均以整数记载百分数实际值；29．新造林成活率合格：新造林的成活率达到合格标准的小班填写，成活率以整数记载百分数实际值；30．新造林成活率不合格：新造林的成活率达不到合格标准的小班填写，成活率以整数记载百分数实际值；31．未达到保存标准原因：存在未达到保存标准面积的小班填写，填写代码。当多种原因同时存在时，填写面积比例较大的原因。1-雨雪冰冻灾害  2-地震  3-水灾  4-干旱  5-其他自然原因  6-造林密度未达标  7-采伐  8-人畜破坏  9-抚育不力  10-栽植技术  11-苗木质量  12-未适地适树  13-立地条件  14-火灾  15-病虫鼠兔害  16-开垦种地；32．不核实原因：存在不核实面积的小班填写。1-无国家下达计划　2-无合同、无作业设计　3-属于上一轮退耕地　4-重复上报　5-属于退耕还草　6-图与现地不符　7-面积测量不准　8-零星（四旁）植树　9-单行林带　10-虚报；33．损失原因：存在损失面积的小班填写。1-征占用　2-复耕　3-地震　4-干旱　5-洪水　6-其他原因损毁；34．未成林原因：成林面积小于保存面积的小班填写，填写代码。1-重新造林　2-采伐  3-火灾  4-干旱　5-冰冻灾害　6-其它自然灾害　7-高强度耕作  8-间种高杆作物  9-冠幅小、间距宽　10-缺乏抚育管理  11-未适地适树  12-立地条件差、生长慢；35．验收：所有小班填写，填写代码。1-有 2-无； 36．档案：所有小班填写，填写代码。1-有 2-无；37．管护：所有小班填写，填写代码。1-有 2-无；38．不动产权证书：所有小班填写，填写代码。1-有 2-无；39．验收人：所有小班填写，填写实际中文姓名；40．验收年度：所有小班填写。

附2：退耕地还林国家级检查验收抽乡表

新一轮退耕地还林国家级检查验收抽乡表
任务下达年度：　　　　验收年度：　　　　省名：　　　　　　县名：　　　　　　　　　　　　单位：亩

	排序号
	抽中乡（镇）

序号
	乡（镇）名
	上报保存面积

	
	
	上报保存面积合计
	

	
	
	应查面积
	

	1
	
	××乡
	

	2
	
	××乡
	

	…
	
	…
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	实抽面积合计
	

	[（实抽面积－应查面积）/应查面积]×100%
	

	检查乡中抽村或小班情况说明
	


检查人员：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　抽乡时间：　　年　　月　　日

附3：年降水量400mm以下地区范围县名单

	省(区)
	县（区、市）

	山西
	大同市南郊区、新荣区、大同县、天镇县、山阴县、怀仁县、应县、阳高县、朔城区、河曲县、浑源县、左云县

	陕西
	横山县、靖边县、佳县、定边县、榆阳区、神木县、府谷县

	宁夏
	除泾源县、隆德县和六盘山自然保护区以外的所有县（市）

	青海
	西宁市、刚察县、海晏县、平安县、民和县、乐都县、循化县、贵德县、共和县、尖扎县、玛多县、德令哈市、格尔木市、乌兰县、都兰县、天峻县、祁连县、贵南县、曲麻莱县、兴海县、茫崖镇、大柴旦镇、冷湖镇

	甘肃
	古浪县、兰州市城关区、七里河区、西固区、安宁区、红古区、永登县、皋兰县、嘉峪关市、金昌区、永昌县、白银市白银区、平川区、靖远县、景泰县、玉门市、酒泉市、敦煌市、金塔县、肃北县、阿克塞县、安西县、张掖市、肃南县、民乐县、临泽县、高台县、山丹县、武威市凉州区、民勤县、永靖县、会宁县、定西县、通渭县、榆中县

	新疆
	除新源、昭苏县以外的所有县（市）

	河北
	张北县、蔚县、围场县、张家口市区、怀来县、丰宁县、赤城县、沽源县、尚义县、阳原县、怀安县、康保县、涿鹿县、宣化县、万全县、崇礼县、下花园区、宣化区

	吉林
	松原市宁江区、前郭尔罗斯县、长岭县、扶余县、镇赉县、大安市、洮南市、白城市洮北区、通榆县、乾安县

	辽宁
	凌源市、喀左县、北票市、朝阳县、龙城区、双塔区、建平县

	黑龙江
	泰来县

	内蒙古
	海拉尔区、牙克石市、额尔古纳市、突泉县、科尔沁右翼中旗、通辽市科尔沁区、扎鲁特旗、奈曼旗、赤峰市红山区、元宝山区、松山区、巴林左旗、林西县、翁牛特旗、克什克腾旗、多伦县、正蓝旗、太仆寺旗、正镶白旗、集宁市、商都县、卓资县、察右前旗、丰镇市、东胜区、准格尔旗、土默特左旗、托克托县、武川县、阿拉善右旗、额济纳旗、包头市东河区、青山区、昆都仑区、九原区、石拐区、白云矿区、土默特右旗、固阳县、达茂旗、乌海市海勃湾区、海南区、乌达区、巴林右旗、锡林浩特市、二连浩特市、东乌珠穆沁旗、阿巴嘎旗、苏尼特左旗、苏尼特右旗、镶黄旗、西乌珠穆沁旗、四子王旗、化德县、察右后旗、察右中旗、临河市、乌拉特中旗、五原县、杭锦后旗、磴口县、乌拉特后旗、乌拉特前旗、鄂托克旗、伊金霍洛旗、达拉特旗、杭锦旗、乌审旗、鄂托克前旗、阿拉善左旗、满洲里市、陈巴尔虎旗、鄂温克旗、新巴尔虎左旗、新巴尔虎右旗、开鲁县、阿鲁科尔沁旗、乌兰浩特市、科右前旗、阿尔山市、扎赉特旗、霍林郭勒市、科左中旗、科左后旗、敖汉旗、宁城县、喀喇沁旗、兴和县、凉城县、和林格尔县、清水河县、新城区、赛罕区、回民区、玉泉区

	西藏
	日土县、噶尔县、札达县、革吉县、普兰县、改则县、措勤县、仲巴县、萨嘎县、吉隆县、昂仁县、定日县、定结县、萨迦县、拉孜县、谢通门县、申扎县、尼玛县、岗巴县、康马县、白朗县、江孜县、仁布县、南木林县、班戈县、乃东县、琼结县、措美县、贡嘎县、洛扎县、曲松县、扎囊县、错那县、隆子县、浪卡子县、尼木县、曲水县、堆龙德庆县


附4：树种代码表

树种代码表

	树种
	代码
	树种
	代码
	树种
	代码
	树种
	代码

	红松
	10
	桤木
	315
	芒果
	513
	蚕桑
	680

	冷杉
	20
	槭树
	316
	荔枝
	514
	蚕柞
	681

	云杉
	30
	楝树
	317
	海棠
	515
	榛子
	682

	紫杉
	40
	榆树
	318
	青梅
	516
	木豆
	683

	铁杉
	50
	朴树
	319
	杨梅
	517
	茉莉花
	684

	柏木
	60
	合欢
	320
	无花果
	518
	其他经济树种
	690

	落叶松
	70
	相思
	321
	石榴
	519
	
	

	樟子松
	80
	檀树
	322
	枇杷
	520
	沙柳
	701

	赤松
	90
	楸树
	323
	仁用杏
	521
	毛条
	702

	黑松
	100
	杨树
	324
	杏树
	522
	柠条
	703

	油松
	110
	柳树
	325
	其他果树
	523
	柽柳
	704

	华山松
	120
	拟赤扬
	326
	油茶
	551
	花棒
	705

	油杉
	130
	珙桐
	327
	油橄榄
	552
	踏朗
	706

	马尾松
	140
	梧桐
	328
	文冠树
	553
	沙拐枣
	707

	国外松
	141
	刺桐
	329
	油棕
	554
	梭梭
	708

	黄山松
	142
	杜英
	330
	其他食用油料树种
	559
	沙棘
	709

	云南松
	143
	喜树
	331
	茶
	601
	紫穗槐
	710

	思茅松
	144
	女贞
	332
	咖啡
	602
	车桑子
	711

	高山松
	145
	枫香
	333
	可可
	603
	栀子
	712

	其他松
	170
	连香树
	334
	其他饮料树种
	609
	山桃
	713

	杉木
	180
	泡桐
	335
	花椒
	620
	沙枣
	714

	柳杉
	181
	枫杨
	336
	八角
	621
	黑加仑
	715

	水杉
	182
	香果树
	337
	肉桂
	622
	麻黄
	716

	其他杉
	200
	椿树
	338
	胡椒
	623
	野酸梅（樱桃李）
	717

	水曲柳
	210
	榕树
	339
	桂花
	624
	玫瑰
	718

	胡桃秋
	211
	任豆
	340
	其他调香料树种
	630
	刺梨
	719

	黄菠萝
	212
	刺楸
	341
	杜仲
	640
	其他灌木树种
	730

	樟树
	220
	山桂花
	342
	厚朴
	641
	
	

	楠木
	230
	椰子
	343
	枸杞
	642
	金银花
	740

	栎类
	240
	槟榔
	344
	银杏
	643
	猕猴桃
	741

	桦木
	250
	其他软阔类
	350
	山杏
	644
	葡萄
	742

	重阳木
	251
	杂木
	360
	山楂
	645
	五味子
	743

	皂荚
	252
	矮林
	370
	黄皮
	646
	其他藤本
	750

	木荷
	253
	
	
	黄柏
	647
	
	

	其他硬阔类
	260
	毛竹
	401
	木瓜
	648
	
	

	槐类
	300
	杂竹
	402
	青刺尖
	649
	
	

	椴树类
	301
	其他竹
	403
	山茱萸
	650
	
	

	檫木
	302
	
	
	吴茱萸
	651
	
	

	香榧
	303
	柑桔类
	501
	其他药材树种
	660
	
	

	桉树
	304
	苹果
	502
	漆树
	661
	
	

	南酸枣
	305
	梨桃类
	503
	紫胶寄主树
	662
	
	

	蓝果树
	306
	枣
	504
	油桐
	663
	
	

	木连
	307
	柿
	505
	乌桕
	664
	
	

	红豆树
	308
	板栗
	506
	棕榈
	665
	
	

	领春木
	309
	核桃
	507
	橡胶
	666
	
	

	银鹊树
	310
	李子
	508
	腊树
	667
	
	

	火炬树
	311
	樱桃
	509
	栓皮栎
	668
	
	

	栾树
	312
	篮莓
	510
	膏桐（麻风树）
	669
	
	

	蓝花楹
	313
	树莓
	511
	其他工业原料树种
	679
	
	

	木麻黄
	314
	龙眼
	512
	
	
	
	


附5：三峡库区、丹江口库区及上游地区县市名单
	一、三峡库区及上游
	县级行政区

	湖北
	巴东县、秭归县、兴山县、夷陵区、利川市、神农架林区、远安县、宜昌市区

	重庆
	江津市、渝北区、巴南区、长寿县、涪陵区、武隆县、丰都县、石柱县、忠县、万州区、开县、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县、主城区（包括渝中区、大渡口区、江北区、沙坪坝区、九龙坡区、南岸区、北碚区等7区）、合川、永川、壁山、铜梁、潼南、大足、荣昌、綦江、万盛、南川、梁平、垫江、彭水、双桥、黔江、城口县、酉阳土家族苗族自治县、秀山土家族苗族自治县

	四川
	宜宾市城区、南溪县、江安县、长宁县、宜宾县、高县、屏山县、泸州市主城区（包括江阳区、纳溪区、龙子潭区）、泸县、合江县、古蔺县、内江市主城区（包括市中区、东兴区）、隆昌县、资中县、资阳市城区、简阳市、自贡市主城区（包括沿滩区、自流井区、大安区、贡井区）、富顺县，达川市开江县、广安市邻水县、壤塘县、马尔康县、红原县、黑水县、茂县、理县、金川县、小金县、汶川县、南坪县、阿坝县、松潘县、若尔盖县、通江县、巴中县、南江县、平昌县、彭县、都江堰市、新都县、郫县、金堂县、崇庆县、温江县、大邑县、双流县、邛崃县、新津县、蒲江县、成都市主城区、通川区、万源市、宜汉县、达县、渠县、大竹县、绵竹市、什邡市、广汉市、旌阳区、中江县、罗江县、稻城县、德格县、甘孜县、色达县、炉霍县、白玉县、新龙县、道浮县、理塘县、康定县、雅江县、泸定县、巴塘县、乡城县、得荣县、丹巴县、九龙县、石渠县、岳池县、武胜县、华蓥市、广安县、旺苍县、苍溪县、广元市区（含市中区、元霸区、朝天区3个区）、剑阁县、青川县、夹江县、井研县、峨嵋山市、乐山市区（含市中区、五通桥区、沙湾区、金河口4个区）、犍为县、峨边彝族自治县、沐川县、马边彝族自治县

	贵州
	遵义市赤水市、习水县、仁怀县

	备注
	三峡库区及上游水污染防治规划（修订本）的范围

	二、丹江口库区及上游
	县级行政区

	陕西
	汉台区、南郑、城固、洋县、西乡、勉县、略阳、宁强、镇巴、留坝、佛坪、汉滨区、汉阴、石泉、宁陕、紫阳、岚皋、镇坪、平利、旬阳、白河、商州区、洛南、丹凤、商南、山阳、镇安、柞水、太白县

	河南
	卢氏、栾川、西峡、淅川、内乡、邓州

	湖北
	丹江口（含武当山特区）、郧县、郧西、竹山、竹溪、房县、张湾、茅箭、红坪镇、大九湖乡

	备注
	丹江口库区及上游水污染防治和水土保持“十二五”规划的范围


附6：各工程省以县为单位汇总的检查验收结果上报表
表1　**年退耕地还林第二年检查验收结果上报表


















单位：亩


	单位
	计划

年度
	验收

年度
	退耕地
类别
	计划

面积
	退耕地还林第二年检查验收确认的面积

	
	
	
	
	
	合计
	合格

面积
	待补植

面积
	失败

面积
	损失

面积
	不核实
面积
	不动产权证书
发放面积

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、单位统计到**省合计、**地（市、州）合计、**县三级；2、退耕地类别包括：25度以上坡耕地、严重沙化耕地、三峡库区及上游区域15至25度坡耕地、丹江口库区及上游区域15至25度坡耕地、一级水功能区的保护区和保留区迎水面的15至25度坡耕地，表中分别简称为：25度以上、沙化耕地、三峡库区、丹江口库区、一级水功能区。
表2　**年退耕地还林第四年检查验收结果上报表


















单位：亩


	单位
	计划
年度
	验收

年度
	退耕地
类别
	计划
面积
	退耕地还林第四年检查验收确认的面积

	
	
	
	
	
	保存
面积
	未达到保存标准
面积
	损失
面积
	不核实
面积
	成林

面积
	不动产权证书
发放面积

	　
	
	
	　
	
	　
	　
	　
	
	　
	

	　
	
	
	　
	
	　
	　
	　
	
	　
	


注：1、单位统计到**省合计、**地（市、州）合计、**县三级；2、退耕地类别包括：25度以上坡耕地、严重沙化耕地、三峡库区及上游区域15至25度坡耕地、丹江口库区及上游区域15至25度坡耕地、一级水功能区的保护区和保留区迎水面的15至25度坡耕地，表中分别简称为：25度以上、沙化耕地、三峡库区、丹江口库区、一级水功能区。
附7：第三年省级检查验收主要结果统计表
表1－退耕地还林检查验收工作量统计表















单位：亩、个
	单位
	县数
	乡数
	小班数
	抽查面积

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　


表2－退耕地还林检查验收核实与合格情况统计表










单位：亩、%
	单位
	退耕地
类别
	上报
面积
	核实
面积
	核实面积中
	面积
核实率
	面积合格率

	
	
	
	
	合格
面积
	待补植
面积
	失败
面积
	损失

面积
	
	上报
合格率
	核实
合格率

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　


表3－退耕地还林检查验收不核实面积和损失面积原因分析表


















单位：亩
	单位
	上报面积
	不核实面积分原因统计
	损失面积分原因统计

	
	
	合计
	无计划
	无合同、无设计
	上一轮退耕地
	重复上报
	属于退耕还草
	图与现地不符
	面积测量不准
	零星植树
	单行林带
	虚报
	合计
	征占用
	复耕
	地震
	干旱
	洪水
	其它原因损毁

	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	
	　
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	
	　
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	


表4－退耕地还林检查验收待补植面积原因分析表
















单位：亩


	单位
	上报面积
	　核实面积中待补植面积分原因统计

	
	
	合计
	水灾
	干旱
	其它自然原因
	密度
不够
	人畜破坏
	抚育　不力
	栽植
技术
	苗木
质量
	未适地适树
	立地
条件
	火灾
	病虫害

	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


表5－退耕地还林检查验收失败面积原因分析表
















单位：亩

	单位
	上报面积
	　核实面积中失败面积分原因统计

	
	
	合计
	水灾
	干旱
	其它自然原因
	密度不够
	人畜破坏
	抚育　不力
	栽植
技术
	苗木
质量
	未适地
适树
	立地
条件
	火灾
	病虫害

	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


表6－退耕地还林检查验收管理情况分析统计表














单位：亩、%
	单位
	上报面积
	核实
面积
	管理指标

	
	
	
	设计
	验收
	档案
	管护
	抚育
	不动产权证书发放

	
	
	
	面积
	率
	面积
	率
	面积
	率
	面积
	率
	面积
	率
	面积
	率

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


表7－退耕地还林检查验收合格面积按树种统计表

单位：亩、%

	树种
	保存面积
	比重

	合计
	
	

	…
	
	


表8－退耕地还林检查验收合格面积按权属、植被配置类型情况统计表

单位：亩、%

	项目
	保存面积
	比重

	合计
	
	

	按林地权属
	
	

	国有
	
	

	集体
	
	

	按林木权属
	
	

	国有
	
	

	集体
	
	

	个体
	
	

	按植被配置类型
	
	

	乔木
	
	

	灌木
	
	

	乔灌混交
	
	


表9－退耕地还林检查验收主要问题一览表
	验收单位
	主要问题及实例

	××省
（各县主要问题的综合）
	

	××县
	

	……
	


附8：第五年国家级检查验收主要结果统计表
表1－退耕地还林检查验收工作量统计表















单位：亩、个
	单位
	县数
	乡数
	小班数
	抽查面积

	　
	　
	
	
	　

	　
	　
	
	
	　


表2－退耕地还林检查验收面积保存情况、管理、成林情况统计表














单位：亩、%
	单位
	退耕地
类别
	上报
面积
	保存
面积
	面积
保存率
	管理情况
	成林情况

	
	
	
	
	
	验收
	档案
	管护
	不动产权证书
	

	
	
	
	
	
	面积
	率
	面积
	率
	面积
	率
	面积
	率
	面积
	率

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	


表3－退耕地还林检查验收保存面积按树种统计表

单位：亩、%

	树种
	保存面积
	比重

	合计
	
	

	…
	
	


表4－退耕地还林检查验收保存面积按权属、植被配置类型情况统计表

单位：亩、%

	项目
	保存面积
	比重

	合计
	
	

	按林地权属
	
	

	国有
	
	

	集体
	
	

	按林木权属
	
	

	国有
	
	

	集体
	
	

	个体
	
	

	按植被配置类型
	
	

	乔木
	
	

	灌木
	
	

	乔灌混交
	
	


表5－退耕地还林检查验收未保存面积原因分析统计表





















单位：亩
	单位
	退耕地类别
	未保存面积合计
	未达到保存标准面积
	不核实面积
	损失面积

	
	
	
	计
	雨雪冰冻灾害
	地震
	水灾
	干旱
	其他自然原因
	造林密度未达标
	采伐
	人畜破坏
	抚育不力
	栽植技术
	苗木质量
	未适地适树
	立地条件
	火灾
	病虫鼠兔害
	开垦种地
	计
	无计划
	无合同、无设计
	上一轮退耕地
	重复上报
	属于退耕还草
	图与现地不符
	面积测量不准
	零星植树
	单行林带
	虚报
	计
	征占用
	复耕
	地震
	干旱
	洪水
	其它原因损毁

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表6－退耕地还林检查验收未成林面积原因分析统计表





















单位：亩
	单位
	退耕地
类别
	保存
面积
	未成林面积

	
	
	
	合计
	重新造林
	采伐
	火灾
	干旱
	冰冻灾害
	其它
自然灾害
	高强度
耕作
	间种
高杆作物
	冠幅小、间距宽
	缺乏
抚育管理
	未适地
适树
	立地条件差、生长慢

	　
	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


表7－退耕地还林检查验收作业年度为近三年的新造林面积统计表

单位：亩、%

	单位
	作业年度
	上报面积
	保存面积
	保存率

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


表8－退耕地还林检查验收主要问题一览表
	验收单位
	主要问题及实例

	××省
（各县主要问题的综合）
	

	××县
	

	……
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